|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Комплектация / тех. Описание** | | | | **Размер, мм.** | | | | **Реком**  **Розн.** | |
| **Серия "TEMPO"** | | | | | | | | | | |
| **«147-1» RAL 8019** | | | | | | | | | | |
| C:\Users\1\AppData\Roaming\Skype\garbar1602\media_messaging\media_cache\^5CF71982626463883AC2501E2593CCBD448AE8A69681EBDAED^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | Дверь металлическая противоударная,взломостойкая входной группы «147-1»  Металл полотна: гальванизированная крашенная сталь (Бельгия) - 0,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 0,8мм  Толщина коробки: 60 мм  Толщина полотна: 58 мм  Дополнительная защитная пластина в районе замка толщиной 0,5мм  Заполнение полотна: пенополистирол  Внеш. отделка: оцинк. сталь, крашенная цвет RAL 8019  Внутр. отделка: оцинк. сталь, крашенная цвет RAL 8019  Петли: регулируемые в трех плоскостях, 2 шт.  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт.  Уплотнители: два контура  Замок: цилиндровый АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/К с 5 ключами  Наличник: металлический, в цвет полотна  Фурнитура: ручка на планке в цвет двери | | | | **880х2040** | | | | **2 700** | |
| **960х2040** | | | | **2 700** | |
| **«147-2» RAL 8019** | | | | | | | | | | |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы "147-2 ".  Металл полотна: гальванизированная крашенная сталь (Бельгия) - 0,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 0,8мм  Толщина коробки: 60 мм  Толщина полотна: 58 мм  Дополнительные защитные пластины в районе замков толщиной 0,5мм  Заполнение полотна: пенополистирол  Противопожарная функция: наполнение каменная вата (плотность 135) +200 грн  Внеш. отделка: оцинк. сталь, крашенная цвет RAL 8019  Внутр. отделка: оцинк. сталь, крашенная цвет RAL 8019,  Петли: металлические регулируемые в трех плоскостях - 2 шт.  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт.  Уплотнители: два контура  Основной замок: цилиндр. АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/К с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей  Наличник: металлический, в цвет полотна  Фурнитура: ручка на планке в цвет двери | | | | **880х2040** | | | | **2 800** | |
| **960х2040** | | | | **2800** | |
| **1200х2040 (см 143)** | | | | **4150** | |
| **«155-1» RAL 8019/Орех темный ПОД ЗАКАЗ** | | | | | | | | | | |
| C:\Users\1\AppData\Roaming\Skype\garbar1602\media_messaging\media_cache\^5CF71982626463883AC2501E2593CCBD448AE8A69681EBDAED^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы "155-1".  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 0,8мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 0,8мм  Толщина коробки: 72 мм  Толщина полотна: 65 мм  Заполнение полотна: пенополистирол  Внеш. отделка: холоднокатаная сталь, крашенная цвет RAL 8019,  Внутр. отделка: ДВП панель 3мм, ламинированная ПВХ - Орех темный  Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø20мм, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: нет  Ребра жесткости: 1 шт.  Уплотнители: два контура  Основной замок: цилиндр. АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/К с 5 ключами  Фурнитура: ручка на планке в цвет двери  Наличник: металлический, в цвет полотна | | | | **860х2040** | | | | **2 600** | |
| **960х2040** | | | | **2 600** | |
| **«155-2» RAL 8019/Орех темный** | | | | | | | | | | |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы "155-2".  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 0,8мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 0,8мм  Толщина коробки: 72 мм  Толщина полотна: 65 мм  Заполнение полотна: пенополистирол  Внеш. отделка: холоднокатаная сталь, крашенная цвет RAL 8019,  Внутр. отделка: ДВП панель 3мм, ламинированная ПВХ - Орех темный  Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø20мм, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: нет  Ребра жесткости: 1 шт.  Уплотнители: два контура  Основной замок: цилиндр. АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/К с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 3 ключа  Фурнитура: ручка на планке в цвет двери  Наличник: металлический, в цвет полотна | | | | **860х2040** | | | | **2 800** | |
| **960х2040** | | | | **2 800** | |
| **Серия "TORRE"** | | | | | | | | | | |
| **«ПК М 149 DK»** | | | | | | | | | | |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы " ПК М 149 DK".  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,0мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,0мм  Толщина коробки: 79 мм  Толщина полотна: 66,5 мм  Заполнение полотна: пенополистирол  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя отделка: сталь с накатанным рисунком, крашенная RAL 8019 (средняя шагрень)  Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, ламинированная ПВХ "Орех темный"  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником Ø22мм, 2 шт.  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт.  Уплотнитель: два контура.  Основной замок: цилиндровый АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей  Фурнитура: ручка на планке в цвет двери | | | | **880х2020** | | | | **3 750** | |
| **960х2020** | | | | **3 750** | |
| **«ПК М 149 DU» ПОД ЗАКАЗ** | | | | | | | | | |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы " ПК М 149 DU".  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,0мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,0мм  Толщина коробки: 79 мм  Толщина полотна: 66,5 мм  Заполнение полотна: пенополистирол  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя отделка: сталь с накатанным рисунком, крашенная RAL 8019 (средняя шагрень)  Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, ламинированная ПВХ "Орех темный"  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником Ø22мм, 2 шт.  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт.  Уплотнитель: два контура.  Основной замок: цилиндровый АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей  Фурнитура: ручка на планке в цвет двери | | | | **880х2020** | | | **3 750** | |
| **960х2020** | | | **3 750** | |
| **Серия«RISOLA»** | | | | | | | | | |
| **«DO-23 Золотий дуб» 148 ПОД ЗАКАЗ** | | | | | | | | | |
|  | Дверь металл. противоударная,взломостойкая входной группы «DO-23 Золотий дуб»  Металл полотна: холоднокатаная сталь 1,0мм (в местах агрессии 2,0мм)  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,0мм (в местах агрессии 2,0мм)  Толщина коробки: 82 мм  Толщина полотна: 70мм Ребра жесткости: 4 шт. Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя/внутренняя отделка: МДФ 10мм, Vinorit"- 90/ПВХ «Золотой Дуб»  Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø22мм, 2 шт.  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт.  Уплотнитель: два контура.  Основной замок: цилиндровый АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/Т с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей  Стальные карманы для обеих замков 1,0мм  Цвет фурнитуры: Хром | | | | **860х2040** | | | **4 300** | |
| **960х2040** | | | **4 300** | |
| **«Квадра» 148** | | | | | | | | | |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «Квадра»  Металл полотна: холоднокатаная сталь 1,0мм (в местах агрессии 2,0мм)  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,0мм (в местах агрессии 2,0мм)  Толщина коробки: 82 мм  Толщина полотна: 70мм Ребра жесткости: 4 шт. Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя/внутренняя отделка: МДФ 10мм, Vinorit" – Nussbaum / ПВХ«Орех темный»  Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø22мм, 2 шт.  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт.  Уплотнитель: два контура.  Основной замок: цилиндровый АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/Т с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей  Стальные карманы для обеих замков 1,0мм  Цвет фурнитуры: Хром | | | | **860х2040** | | | **4 300** | |
| **960х2040** | | | **4 300** | |
| **«Retta-G» 148** | | | | | | | | | |
| C:\Users\2\Desktop\Фото двери\фото мал\CIMG8278.JPG | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «Retta-G»  Мет. полотна: холоднокат.сталь-1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм)  Мет. рамы: холоднокат.сталь-1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм)  Толщина коробки: 82 мм  Толщина полотна: 70мм Ребра жесткости: 4 шт. Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя/внутренняя отделка: ДСП 10мм, ПВХ "Венге темный" 4шт алюм. горизонтальные полосы / фрезерованный рисунок  Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø22мм, 2 шт.  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт.  Уплотнитель: два контура.  Основной замок: цилиндр. АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/Т с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей  Стальные карманы для обеих замков 1,0мм  Цвет фурнитуры: Хром  ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | | | **860х2040** | | | **3 600** | | |
| **960х2040** | | | **3 600** | | |
| «**Retta –V» 148** | | | | | | | | | |
| **C:\Users\1\Desktop\^A4517469F15B3B8EB2BA783969064E19D32555608ACADDA0E9^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg** | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «Retta-V»  Мет. полотна: холоднокат.сталь-1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм)  Мет. рамы: холоднокат.сталь-1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм)  Толщина коробки: 82 мм  Толщина полотна: 70мм Ребра жесткости: 4 шт. Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя/внутренняя отделка: ДСП 10мм, ПВХ "Орех темный" 2шт алюм. вертикальные полосы / фрезерованный рисунок  Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø22мм, 2 шт.  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт.  Уплотнитель: два контура.  Основной замок: цилиндр. АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/Т с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей  Стальные карманы для обеих замков 1,0мм  Цвет фурнитуры: Хром  ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | | **860х2040** | | | **3 600** | | | |
| **960х2040** | | | **3 600** | | | |
| **«Сириус» 148 ПОД ЗАКАЗ** | | | | | | | | | |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «Сириус»  Мет. полотна: холоднокат.сталь-1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм)  Мет. рамы: холоднокат.сталь-1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм)  Толщина коробки: 82 мм  Толщина полотна: 70мм Ребра жесткости: 4 шт. Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя/внутренняя отделка: МДФ 10мм, Vinorit – 90/ ПВХ Золотой дуб  Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø22мм, 2 шт.  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт.  Уплотнитель: два контура.  Основной замок: цилиндр. АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/Т с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей  Стальные карманы для обеих замков 1,0мм  Цвет фурнитуры: Хром | **860х2040** | | | | | | | **4 300** |
| **960х2040** | | | | | | | **4 300** |
| **«Пианино» 148 ПОД ЗАКАЗ** | | | | | | | | | |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «Пианино»  Мет. полотна: холоднокат.сталь-1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм)  Мет. рамы: холоднокат.сталь-1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм)  Толщина коробки: 82 мм  Толщина полотна: 70мм Ребра жесткости: 4 шт. Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя/внутренняя отделка: МДФ 10мм, " Антрацит"  Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø22мм, 2 шт.  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт.  Уплотнитель: два контура.  Основной замок: цилиндр. АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/Т с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей  Стальные карманы для обеих замков 1,0мм  Цвет фурнитуры: Хром  ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | **860х2040** | | | | | | | **3 850** |
| **960х2040** | | | | | | | **3 850** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Mercury» 148 ПОД ЗАКАЗ** | | | | | | | |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «Mercury»  Мет. полотна: холоднокат.сталь-1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм)  Мет. рамы: холоднокат.сталь-1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм)  Толщина коробки: 82 мм  Толщина полотна: 70мм Ребра жесткости: 4 шт. Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя/внутренняя отделка: МДФ 10мм, Vinorit – 90патина /Золотой дуб гладкая  Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø22мм, 2 шт.  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт.  Уплотнитель: два контура.  Основной замок: цилиндр. АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/Т с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей  Стальные карманы для обеих замков 1,0мм  Цвет фурнитуры: Хром | **860х2040** | | | | | **4 650** |
| **960х2040** | | | | | **4 650** |
| **«DO-18»Венге темный 148** | | | | | | | |
| C:\Documents and Settings\Kos\Рабочий стол\Фото Двери 12.07.14\Steelguard doors with Watermark\RISOLA\DO-18.jpg | Дверь металл. противоударная, взломостойкая входной группы «DO-18»  Мет. полотна: холоднокат.сталь-1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм)  Мет. рамы: холоднокат.сталь-1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм)  Толщина коробки: 82 мм  Толщина полотна: 70мм Ребра жесткости: 4 шт. Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя/внутренняя отделка: МДФ 10мм, Венге темный  Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø22мм, 2 шт.  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт.  Уплотнитель: два контура.  Основной замок: цилиндр. АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/Т с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей  Стальные карманы для обеих замков 1,0мм  Цвет фурнитуры: Хром  ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | **860х2040** | | | | | **3 850** |
| **960х2040** | | | | | **3 850** |
| **Серия "LEVANTE"** | | | | | | | |
| **«Сенат» венге темный 145 ПОД ЗАКАЗ** | | | | | | | |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы«Сенат»  Мет. полотна: холоднокат.сталь -1,0мм (местах агрессии – 2,0мм)  Мет. рамы: холоднокат.сталь -1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм)  Толщина полотна: 52мм  Глубина коробки: 57мм  Ребра жесткости: 4 шт  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя/внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, ПВХ " Венге темный ".  Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø22мм, 2 шт.  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт.  Уплотнитель: два контура.  Основной замок: цилиндр. АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/Т с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей  Стальные карманы для обеих замков 1,0мм  Цвет фурнитуры: Хром  ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | | **860х2040** | | **3 500** | | |
| **960х2040** | | **3 500** | | |
| «**DG-27» 145** | | | | | | | |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы " DG-27".  Мет. полотна: холоднокат.сталь -1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм)  Мет. рамы: холоднокат.сталь -1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм)  Толщина полотна: 52мм  Глубина коробки: 57мм  Ребра жесткости: 4 шт  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя/внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, ламинированная ПВХ "Темный орех".  Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø22мм, 2 шт.  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт.  Уплотнитель: два контура.  Основной замок: цилиндр. АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/Т с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей  Стальные карманы для обеих замков 1,0мм  Цвет фурнитуры: Хром  ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | | | **860х2040** | | **3 500** | |
| **960х2040** | | **3 500** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«AV-3»145 ПОД ЗАКАЗ** | | | | | |
| C:\Documents and Settings\Kos\Local Settings\Temp\Rar$DIa0.951\AV-3-front-copy.jpg | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «AV-3».  Мет. полотна: холоднокат.сталь -1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм)  Мет. рамы: холоднокат.сталь -1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм)  Толщина полотна: 52мм  Глубина коробки: 57мм  Ребра жесткости: 4 шт  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя/внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, ламинированная ПВХ «Венге»/ МДФламинированная ПВХ «Венге» Рисунок с одной стороны  Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø22мм, 2 шт.  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт.  Уплотнитель: два контура.  Основной замок: цилиндр. АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/Т с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей  Стальные карманы для обеих замков 1,0мм  Цвет фурнитуры: Хром  ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | | **860х2040** | **3 500** | |
| **960х2040** | **3 500** | |
| **Серия «MAXIMA»** | | | | | | |
| **«Spring» 117** | | | | | | |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «Spring»  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм  Толщина коробки: 139 мм  Толщина полотна: 94 мм  Ребра жесткости: 9 шт  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя/внутренняя отделка: МДФ 10мм, Vinorit Nussbaum, с нанесением патины  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт  Уплотнители: три контура  Основной замок: цилиндровый 252 R, в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный Securemme 2029, 5 ключей  Дополнительные защитные пластины в районе замков толщиной 1,5мм  Накладка на порог из нержавеющй стали  Цвет фурнитуры: Хром сатин | **880х2050** | | | **8 300** | |
| **960x2050** | | | **8 300** | |
| **1200х2050 (см. 114)** | | | **10 900** | |
| «**DO-16» Темный орех 117 ПОД ЗАКАЗ** | | | | | | |
| C:\Documents and Settings\Kos\Local Settings\Temp\Rar$DIa0.064\Stella-front-copy.jpg | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы "DO-16"  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм  Толщина коробки: 139 мм  Толщина полотна: 94 мм  Ребра жесткости: 9 шт  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя отделка: МДФ панель 10мм "Темный орех"  Внутренняя отделка: МДФ панель 10мм "Темный орех"  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт  Уплотнители: три контура  Основной замок: цилиндровый 252 R, в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительный замок: Kale 257, 5 ключей  Дополнительные защитные пластины в районе замков толщиной 1,5мм  Накладка на порог из нержавеющй стали  Цвет фурнитуры: Хром сатин  ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | **880х2050** | | | **6 500** | |
| **960x2050** | | | **6 500** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«АV-1» Венге темный/ Белый шелк 117** | | | |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «АV-1»  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм  Толщина коробки: 139 мм  Толщина полотна: 94 мм  Ребра жесткости: 9 шт  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя отделка: МДФ панель 10мм с одной алюминиевой вставкой, ламинированная ПВХ "Венге темный"  Внутренняя отделка: МДФ панель 10мм с одной алюминиевой вставкой, ламинированная ПВХ "Белый шелк"  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт  Уплотнители: три контура  Основной замок: цилиндровый 252 R, в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный Kale 257L 5 ключей  Дополнительные защитные пластины в районе замков толщиной 1,5мм  Накладка на порог из нержавеющй стали  Цвет фурнитуры: Хром сатин  ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ. | **880х2050** | **6 600** |
| **960x2050** | **6 600** |
| **Серия "AMPIO"** | | | |
| **«Mercury light big» 114** | | | |
|  | Дверь металл. противоударная, взломостойкая входной группы "Mercury light big"  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм  Толщина коробки: 130 мм  Толщина полотна: 82,5 мм  Ребра жесткости: 4 шт  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя: МДФ панель 10мм, ламинированная ПВХ Vinorit-90 - "Золотой Дуб", с нанесением патины Внутренняя: МДФ панель 10мм "Золотой Дуб" без фрезы и патины  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 4 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 4 шт  Уплотнители: два контура  Основной замок: цилиндровый 252 R, в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный KALE 257 L, 5 ключей  Накладка на порог из нержавеющй стали  Цвет фурнитуры: Хром сатин | **1200х2050** | **8 600** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«АV-1» Венге темный 117** | | | |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «АV-1»  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм  Толщина коробки: 139 мм  Толщина полотна: 98,5 мм  Ребра жесткости: 4 шт  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя отделка: МДФ панель 10мм с одной алюминиевой вставкой, ламинированная ПВХ Vinorit-80  Внутренняя отделка: МДФ панель 10мм с одной алюминиевой вставкой, ламинированная ПВХ "Венге темный"  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт  Уплотнители: три контура  Основной замок: цилиндровый 252 R, в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный Kale 257 L 5 ключей  Дополнительные защитные пластины в районе замков толщиной 1,5мм  Накладка на порог из нержавеющй стали  Цвет фурнитуры: Хром сатин | **880х2050** | **6 900** |
| **960x2050** | **6 900** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«MILANO» Венге темный 117** | | | |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «MILANO» Венге темный.  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм  Толщина коробки: 139 мм  Толщина полотна: 110,5 мм  Ребра жесткости: 4 шт  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя отделка: МДФ 16мм с горизонтальными алюминиевыми вставками  Внутренняя отделка: МДФ 16мм с горизонтальными вставками из черного глянцевого стекла, ламинированная ПВХ "Венге темный"  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт  Уплотнители: три контура  Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный 257 L, 5 ключей  Дополнительные защитные пластины в районе замков толщиной 1,5мм  Накладка на порог из нержавеющй стали  Цвет фурнитуры: Хром сатин  ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | **880х2050** | **8 100** |
| **960x2050** | **8 100** |
| **«MILANO» Венге темный/Венге светлый 117** | | | |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «MILANO» Венге светлый  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм  Толщина коробки: 139 мм  Толщина полотна: 110,5 мм  Ребра жесткости: 4 шт  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя отделка: МДФ 16мм с горизонтальными алюминиевыми вставками  Внутренняя отделка: МДФ 16мм с горизонтальными вставками из белого мат. стекла  Ламинирование МДФ: ПВХ Венге темный/Венге светлый  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт  Уплотнители: три контура  Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный 257 L, 5 ключей  Дополнительные защитные пластины в районе замков толщиной 1,5мм  Накладка на порог из нержавеющй стали  Цвет фурнитуры: Хром сатин  ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | **880х2050** | **8 100** |
| **960x2050** | **8 100** |
| **«VIKONT» 117** | | | |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «Vikont»  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5 мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5 мм  Толщина коробки: 139 мм  Толщина полотна: 110,5 мм  Ребра жесткости: 4 шт  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя/внутренняя отделка: МДФ панели 16 мм, ламинированная ПВХ Vinorit Nussbaum, с нанесением патины  Стеклопакет: 3 камеры (4 стекла); стекло зеркально-тонированное, кованная решетка (цвет - матовый черный)  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт  Уплотнители: три контура  Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный 257 L, 5 ключей  Дополнительные защитные пластины в районе замков толщиной 1,5мм  Накладка на порог из нержавеющй стали  Цвет фурнитуры: Хром | **880х2050** | **13 500** |
| **960x2050** | **13 500** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«TermoScreen» 117** | | | | |
|  | | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «TermoScreen»  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм  Толщина коробки: 139 мм  Толщина полотна: 110,5 мм  Ребра жесткости: 4 шт  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя отделка: МДФ 16мм Темный орех  Внутренняя отделка: МДФ 16 ммТемный орех  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт  Уплотнители: три контура  Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный 257 L, 5 ключей  Цвет фурнитуры: бронза  Дополнительные защитные пластины в районе замков толщиной 1,5мм  Накладка на порог из нержавеющй стали  ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | **880х2050** | **7 100** |
| **960x2050** | **7 100** |
| **«КУБИКИ» 117** | | | | |
| **C:\Documents and Settings\Kos\Рабочий стол\^B9B669A484CC45968A2ED1DB32A40CAE9CE998C31D6316148A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg** | | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «КУБИКИ»  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм  Толщина коробки: 139 мм  Толщина полотна: 98,5 мм  Ребра жесткости: 4 шт  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя отделка: МДФ 10мм Черный мат, декор - 3D пирамидки  Внутренняя отделка: МДФ 10 мм Белый шелк, с вставками из композита - зеркало  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт  Уплотнители: три контура  Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный 257 L, 5 ключей  Цвет фурнитуры: Хром  Дополнительные защитные пластины в районе замков толщиной 1,5мм  Накладка на порог из нержавеющй стали  ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | **880х2050** | **8 100** |
| **960x2050** | **8 100** |
| **Серия «FORTE»** | | | | |
| **«Косичка»121** | | | | |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы "SG-15"  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,8мм  Толщина коробки: 139 мм  Толщина полотна: 110,5 мм  Ребра жесткости: 4 шт  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя/внутренняя отделка: МДФ панель 16мм, ламинированная ПВХ VinoritNussbaum, с нанесением патины  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт  Уплотнители: три контура  Замок (опция):  - двухсистемныйSecuremme 2530 (входит в стоимость), в комплекте цилиндр с 5 кл.  -двухсистемныйMottura 54 797 (+1000 грн), в комплекте цилиндр с 5 ключами  -двухсистемный CISA B 7984 (+1500 грн), в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительная защитная пластина в районе замка толщиной 1,5мм  Накладка на порог из нержавеющй стали  Цвет фурнитуры: Античная бронза | | **880х2050** | **22 000** |
| **960х2050** | **22 000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Шоколадка» Палисандр121 ПОД ЗАКАЗ** | | | | | | |
|  | | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «Шоколадка»  Палисандр.  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм  Толщина коробки: 139 мм  Толщина полотна: 110,5 мм  Ребра жесткости: 4 шт  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя отделка: МДФ 16мм ламинированная ПВХ "Палисандр"  Внутренняя отделка: МДФ 16мм, ламинированная ПВХ "Палисандр"  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт  Уплотнители: три контура  Замок : двухсистемный Mottura 54 797, в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительная защитная пластина в районе замка толщиной 1,5мм  Накладка на порог из нержавеющй стали  Цвет фурнитуры: бронза  ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | **880х2050** | | **10 000** | |
| **960x2050** | | **10 000** | |
| **«SOPRANO» 121** | | | | | | |
|  | | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «SOPRANO» Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,8мм  Толщина коробки: 139 мм  Толщина полотна: 110,5 мм  Ребра жесткости: 4 шт  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя/внутренняя отделка: МДФ панель 16мм, ламинированная ПВХ Vinorit Nussbaum, с нанесением патины  Стеклопакет: 68 мм, 2 камеры (3 стекола); стекло зеркально-тонированное, кованная решетка (цвет бронза)  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт  Уплотнители: три контура  Замок (опция):  - двухсистемный Securemme 2530 (входит в стоимость), в комплекте цилиндр с 5 кл.  - двухсистемный Mottura 54 797 (+1000 грн), в комплекте цилиндр с 5 ключами  - двухсистемный CISA B 7984 (+1500 грн), в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительная защитная пластина в районе замка толщиной 1,5мм  Накладка на порог из нержавеющй стали  Цвет фурнитуры: Античная бронза | **880х2050** | | **17 000** | |
| **960x2050** | | **17 000** | |
| **«Italy» Черный мат 121** | | | | | |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «Italy».  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,8мм  Толщина коробки: 139 мм  Толщина полотна: 110,5 мм  Ребра жесткости: 4 шт  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя отделка: МДФ 16мм с горизонтальными алюминиевыми вставками  Внутренняя отделка: МДФ 16мм с горизонтальными композитными вставками  Ламинирование МДФ: внешней - ПВХ Черный мат/Черный мат  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт  Уплотнители: три контура  Замок (опция):  - двухсистемный Securemme 2530 (входит в стоимость), в комплекте цилиндр с 5 кл.  - двухсистемный Mottura 54 797 (+1000 грн), в комплекте цилиндр с 5 ключами  - двухсистемный CISA B 7984 (+1500 грн), в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительная защитная пластина в районе замка толщиной 1,5мм  Накладка на порог из нержавеющй стали  Цвет фурнитуры: Хром  ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ. | | **880х2050** | **12 500** | |
| **960х2050** | **12 500** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «**Italy» Черный глянец/белый глянец 121** | | | |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «Italy».  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,8мм  Толщина коробки: 139 мм  Толщина полотна: 110,5 мм  Ребра жесткости: 4 шт  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя отделка: МДФ 16мм с горизонтальными алюминиевыми вставками  Внутренняя отделка: МДФ 16мм с горизонтальными композитными вставками  Ламинирование МДФ: внешней - ПВХ Черный глянец/Белый глянец  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт  Уплотнители: три контура  Замок (опция):  - двухсистемный Securemme 2530 (входит в стоимость), в комплекте цилиндр с 5 кл.  - двухсистемный Mottura 54 797 (+1000 грн), в комплекте цилиндр с 5 ключами  - двухсистемный CISA B 7984 (+1500 грн), в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительная защитная пластина в районе замка толщиной 1,5мм  Накладка на порог из нержавеющй стали  Цвет фурнитуры: Хром  ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ. | **880х2050** | **12 500** |
| **960х2050** | **12 500** |
| **Серия «SOLID»** | | | |
| **«Arbat» 106 ПОД ЗАКАЗ** | | | |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «Arbat»  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм  Ребра жесткости: 4 шт  Толщина коробки: 118мм  Толщина полотна: 67,5 мм  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя/внутренняя отделка: МДФ панель 10мм, ламинированная ПВХ Vinorit - 90 "Золотой Дуб", с нанесением патины  Стеклопакет: 2 камеры (3 стекла), решетка внутри стекла  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт  Уплотнители: два контура  Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный Securemme 2029, 5 ключей  Накладка на порог из нержавеющй стали  Цвет фурнитуры: Хром | **880х2050** | **8 800** |
| **960х2050** | **8 800** |
| **Серия «LARGO»** | | | |
| **«SOPRANO» 109** | | | |
| C:\Documents and Settings\Kos\Рабочий стол\Фото Двери 12.07.14\Steelguard doors with Watermark\LARGO\Soprano big.jpg | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы "Soprano"  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,8мм  Ребра жесткости: 4 шт  Толщина коробки: 120мм  Толщина полотна: 98,5 мм  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя/внутренняя отделка: МДФ панель 16мм, ламинированная ПВХ Vinorit Nussbaum, с нанесением патины  Стеклопакет: 68 мм,2 камер (3 стекол); стекло зеркально-тонированное, кованная решетка (цвет бронза)  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 4 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 4 шт  Уплотнители: два контура  Замок (опция):  - двухсистемный Securemme 2530 (входит в стоимость), в комплекте цил. с 5 ключами  - двухсистемный Mottura 54 797 (+1000 грн), в комплекте цилиндр с 5 ключами  - двухсистемный CISA B 7984 (+1500 грн), в комплекте цилиндр с 5 ключами  Накладка на порог из нержавеющй стали  Цвет фурнитуры: Античная бронза | **1200х2050** | **23 500** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Серия «RESISTO»** | | | | | |
| **«DO-30» Веанге темный 157** | | | | | |
|  | Дверь металл. противоударная, взломостойкая входной группы «DO-30» Венге темный  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм  Ребра жесткости: 4 шт  Толщина коробки: 116 мм  Толщина полотна: 73 мм  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя отделка: МДФ 16мм, ламинированная ПВХ Венге темный  Внутренняя отделка: МДФ 10мм, ламинированная ПВХ Венге темный  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт  Уплотнители: два контура  Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдныйSecuremme 2029, 5 ключей  Накладка на порог из нержавеющй стали  Цвет фурнитуры: Хром  ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ. | **860х2040** | | **4 900** | |
| **960х2040** | | **4 900** | |
| **«DO-23 Золотий дуб» 157** | | | | | |
|  | Дверь металл. противоударная, взломостойкая входной группы «DO-30» Венге темный  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм  Ребра жесткости: 4 шт  Толщина коробки: 116 мм  Толщина полотна: 73 мм  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя отделка: МДФ 16мм, ламинированная Vinorit - 90  Внутренняя отделка: МДФ 10мм, ламинированная ПВХ Золотой дуб  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт  Уплотнители: два контура  Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный Securemme 2029, 5 ключей  Накладка на порог из нержавеющй стали  Цвет фурнитуры: Хром | | **860х2040** | | **5 100** |
| **960х2040** | | **5 100** |
| **«Sangria» Vin.- Nussbaum 157** | | | | | | |
| C:\Documents and Settings\Kos\Рабочий стол\Фото Двери 12.07.14\Steelguard doors with Watermark\MERIDIAN\Sangria.jpg | Дверь металл. противоударная, взломостойкая входной «Sangria» Vin.- Nussbaum  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5 мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5 мм  Ребра жесткости: 4 шт  Толщина коробки: 116 мм  Толщина полотна: 73 мм  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя отделка: МДФ 16мм, ламинированная ПВХ Vinorit – Nussbaum  с нанесением патины  Внутренняя отделка: МДФ 10мм, ламинированная ПВХ Vinorit – Nussbaum  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт  Уплотнители: два контура  Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный Securemme 2029, 5 ключей  Накладка на порог из нержавеющей стали  Цвет фурнитуры: Бронза | **860х2040** | | **6 000** | | |
| **960х2040** | | **6 000** | | |
| **«OPTIMA» 157** | | | | | | |
| C:\Documents and Settings\Kos\Мои документы\Загрузки\^7FAF04EE2595B1FD60EFB056B379FCC8320CFBB50917538485^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «OPTIMA»  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм  Ребра жесткости: 4 шт  Толщина коробки: 116 мм  Толщина полотна: 73 мм  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя отделка: МДФ 16мм, ламинированная ПВХ Vinorit – Nussbaum  с нанесением патины  Внутренняя отделка: МДФ 10мм, ламинированная ПВХ Vinorit – Nussbaum  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт  Уплотнители: два контура  Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдныйSecuremme 2029, 5 ключей  Накладка на порог из нержавеющй стали  Цвет фурнитуры: Античная бронза (ажур.) | **860х2040** | | **5 700** | | |
| **960х2040** | | **5 700** | | |
| **«OPTIMA» 157** | | | | | | |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «OPTIMA»  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм  Ребра жесткости: 4 шт  Толщина коробки: 116 мм  Толщина полотна: 73 мм  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя отделка: МДФ 16мм, ламинированная ПВХ Vinorit – Nussbaum  с нанесением патины  Внутренняя отделка: МДФ 10мм, ламинированная ПВХ Vinorit – Nussbaum  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт  Уплотнители: два контура  Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный Securemme 2029, 5 ключей  Цвет фурнитуры: Античная бронза (ажур.) | **1200х2040** | | **8 400** | | |
| **«OPTIMA» стеклопакет 157** | | | | | | |
| C:\Documents and Settings\Kos\Мои документы\Загрузки\^7FAE8B923EBABBA3447AECF7FBF882741ABE6D0B05AFDCA58F^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «OPTIMA» стеклопакет.  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм  Ребра жесткости: 4 шт  Толщина коробки: 116 мм  Толщина полотна: 73 мм  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя отделка: МДФ 16мм, ламинированная ПВХ Vinorit – Nussbaum, с нанесением патины  Внутренняя отделка: МДФ 10мм, ламинированная ПВХ Vinorit – Nussbaum  Стеклопакет: 2 камеры (3 стекла), кованная решетка  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт  Уплотнители: два контура  Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный Securemme 2029, 5 ключей  Накладка на порог из нержавеющй стали  Цвет фурнитуры: Античная бронза (ажур.) | **860х2040** | | **7 500** | | |
| **960х2040** | | **7 500** | | |
| **«OPTIMA» стеклопакет 157** | | | | | | |
| C:\Documents and Settings\Kos\Мои документы\Загрузки\^D46631544B7E25D7992171DAC8416B6EF075CF88E9D4BA990D^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «OPTIMA» стеклопакет.  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм  Ребра жесткости: 4 шт  Толщина коробки: 116 мм  Толщина полотна: 73 мм  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя отделка: МДФ 16мм, ламинированная ПВХ Vinorit – Nussbaum, с нанесением патины  Внутренняя отделка: МДФ 10мм, ламинированная ПВХ Vinorit – Nussbaum  Стеклопакет: 2 камеры (3 стекла), кованная решетка  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт  Уплотнители: два контура  Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами  Дополнительный замок: сувальдный Securemme 2029, 5 ключей  Цвет фурнитуры: Античная бронза (ажур.) | **1200х2040** | | **11 200** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«ФОРТ» 160** | | | |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «ФОРТ».  Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм  Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм  Ребра жесткости: 4 шт  Толщина коробки: 116 мм  Толщина полотна: 79 мм  Заполнение полотна: минеральная вата  Заполнение рамы: минеральная вата  Внешняя отделка: МДФ 16мм, ламинированная ПВХ "Венге темный", Внутренняя отделка: МДФ 10мм, ламинированная ПВХ "Венге темный"  Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт  Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт  Уплотнители: два контура  Замок: двухсистемный CISA B 7784, в комплекте цилиндр с 5 ключами  Цвет фурнитуры: Хром | **860х2040** | **6 500** |
| **960х2040** | **6 500** |